**项目名称：机电信息保障部摄像头采购**

**项目编号：CG/JCGS-15-0009-W**

目录

[一、询价公告 3](#_Toc388874213)

[（一）项目概况 3](#_Toc388874214)

[（二）响应文件接收截止（开标）时间及地点 3](#_Toc388874215)

[（三）联系方式 4](#_Toc388874216)

[二、供应商须知 6](#_Toc388874217)

[（一）供应商资格要求 6](#_Toc388874218)

[（二）响应文件应包括 6](#_Toc388874219)

[（三）评标与中标 6](#_Toc388874220)

[三、采购人需求 8](#_Toc388874221)

[（一）采购内容 8](#_Toc388874222)

[（二）其他要求 8](#_Toc388874223)

[（三）付款方式](#_Toc388874224) 9

**一、询价公告**

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司拟采用询价的方式采购摄像头四部，现诚邀具有销售资质的单位参与此次询价。

（一）项目概况

1、项目名称：机电信息保障部摄像头采购

2、项目编号：CG/JCGS-15-0009-W

3、采购人：鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司

4、资金来源：企业自筹

5、采购内容：

采购四部Sarix® IBP 系列室外一体化红外枪式摄像机。

（二）响应文件接收截止时间及地点

响应文件接收截止时间：2015年9月25日上午8:30（如有变动另行通知）

邮寄地址：鄂尔多斯机场管理集团有限公司办公楼六楼614室

（三）联系方式

联系人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮政编码：017200

邮 箱：597809252@qq.com

联系地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯机场**二、投标人须知**

## （一）投标人资格要求

投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、投标人营业执照中的经营范围必须包含安防设备的销售（以营业执照中经营范围为准）;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次采购活动前，在经营活动中没有重大违法记录;

6、产品必须通过国家或行业质量（检验）认证，;

## （二）响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证（副本）复印件。

2、产品报价明细表（含税）。

3、报价清单并标明是否能提供增值税专用发票，税率。

4、报价人认为适宜的与本项目相关的其他资格证明材料。

注：以上资料原件及复印件均需加盖公章，一式五份，一正四副并提供投标文件电子版（U盘）。供应商在递交响应文件时必须是密封完好的，且封口处加盖单位公章，按上面地址邮寄到我处，无论中标与否，投标文件不予退还。

## （三）评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团成立招投标工作领导小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

（1）机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

（2）招投标领导小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照询价文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

（3）报价

本次报价要求为一次性报价，报价应为贵公司能够给予的最低价格。报价超过预算控制价的视为无效报价文件。招投标领导小组对投标文件响应情况、报价金额、执行能力等方面进行全面比较与评价，我公司招投标领导小组将依据合理低价法原则进行评审。

**评标**

鄂尔多斯机场管理集团招投标工作领导小组会针对以下内容进行评标：

a、对谈判文件的响应情况

b、价格

c、到货时间

d、供应商履行合同的能力

e、承诺的售后服务

f、其他投资管理委员会认为必须考虑的因素

**中标**

（1）在满足询价文件全部内容的基础上，招投标领导小组综合考虑投标人资质、报价情况进行评估，按照合理低价法原则，由低到高排列供应商的顺序推荐中标候选人。若最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

 （2）在评标结束后，按照招投标领导小组推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，招投标领导小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

**三、采购人需求**

## （一）采购内容

采购四部Sarix® IBP 系列室外一体化红外枪式摄像机，参数要求;

摄像头型号：ＩＢＰＳ１１０－ＥＲ

产品特性

1、高达500 万像素分辨率

2、在1080p 分辨率下每秒多达30 帧图像

3、标配远程变焦镜头，可自动聚焦

4、集成自适应红外照明

5、支持迷你 SD存储卡进行前端存储

6、自带移动侦测功能和Camera Sabotage 智能分析功能

7、 工作温度：-40 -50oC (-40-122oF)

8、支持以太网(PoE) 供电或24VAC 电源供电

9、兼容Pelco 和第三方视频管理系统

10、符合ONVIF Profile S 标准

视频指标

1、视频流多达2路同步视频流，外加服务视频流；第二个视频流基于主视频流的设置改变

2、视频字符叠加摄像机名称、时间、日期

3、视频编码H.264 High Profile，H.264 Main Profile和MJPEG格式

4、比特率控制恒定比特率(CBR)和目标范围内的可变比特率(VBR)

5、服务视频流320x240或320x180；2ips，MJPEG格式

6、截图以主视频流的分辨率抓拍JPEG 格式图像

7、窗口消隐4个可设置的消隐窗口

电气指标

1、网络端口RJ45 连接器，适用于100Base-TX

2、电源输入以太网供电(PoE) （IEEE 802.3af Class 3）

3、额定电压24Vac，可用范围18-32Vac

4、功耗< 11.50W

5、输出1；PhotoMOS 继电器(30V, 1A)

6、触发器无监督模式下检测开关闭合( 常开和常闭)

7、环境指标工作温度

存储温度-40 – 60°C

工作湿度15% - 85%，（RH 非冷凝）

8、音频

音频流双向音频

输入线性输入/ 接线端子

输出线性输出/ 接线端子

编码G.711 A-Law 或G.711 U-Law

网络

支持的协议TCP/IP、UDP、ICMP、IPv4、SNMP

v2c/v3、HTTP、HTTPS、SSL、SSH、

SMTP、FTP、RTSP、UPnP、DNS、

NTP、RTP、RTCP

用户

1、单播1 个管理员，多达4 个Viewer 用户

2、多播H.264 不限制用户数

安全访问有密码保护的多级用户权限

集成视频管理Digital Sentry 7.3 版( 或更高版本)；

Endura 2.0 版( 或更高版本)；通过Pelco API 1.0 版或ONVIF Profile S 与第三方VMS 集成移动客户端应用集成Pelco Mobile App

分析功能移动侦测功能和Camera Sabotage 分析功能

本地存储Camera Sabotage， 移动侦测或外部输入促发报警时，存储5 或10 秒的视频片段；出现网络故障时可在本地连续录像；可以通过FTP 协议访问存储卡中的

视频

摄像机发现和固件可通过Pelco Device Utility 2 (2.2 版本)

和Endura Utilities 来进行摄像机寻找和固件升级Web 浏览器Microsoft® Internet Explorer® 8.0 版以及更高版本

认证

CE认证

FCC 认证

UL/CUL 认证

KCC 认证

NOM 认证

CAN/CSA-C22.2 认证

## （二）其他要求

1、保证所供之产品为厂家全新原装产品。

2、免费提供全方位技术咨询及本地支援。

3、所供产品在壹年内免费保修及必要更换（人为不当使用、损耗件及自然灾害造成损坏除外）。

4、所供产品终身维护，超过免费保修期只收合理维修成本费用。

5、供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、税费。

6、中标人必须对报价文件付全部责任，在成交后15个工作日内签订合同，签订合同后30个工作日内交货。

7、验收通过后，质保期两年，产品在安装时出现的质量问题均可退货，产品在销售后30天内出现质量问题均可换货。

8、产品质保期内，对保修范围内的保修服务所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由中标人承担。

## （三）付款方式

本次停车场道闸系统采购无预付款，货物验收合格后，支付合同金额的95%，剩余5%作为质保金在质保期满后10个工作日内支付，中标人提供相应金额的正规发票。