**项目名称：空港客运中心安检安全门设备、安检车间监控设备、GPS监控室设备采购项目**

**项目编号：CG/KYZX-19-0001-W**

目录

[第一章、竞争性磋商公告 2](#_Toc425349044)

一、[项目概况](#_Toc425349045) 2

[二、响应文件截止（开标）时间及地点](#_Toc425349048) 2

[三、联系方式 3](#_Toc425349049)

[第二章、 投标人须知 4](#_Toc425349053)

[一、投标人资格要求 4](#_Toc425349054)

[二、响应文件的构成 4](#_Toc425349055)

[三、评标与中标](#_Toc425349056) 5

[第三章、采购要求 6](#_Toc425349050)

[一、项目说明 7](#_Toc425349051)

[二、采购产品实现功能及要求 16](#_Toc425349052)

[第四章、响应文件格式与要求](#_Toc425349057) 18

[格式一：](#_Toc425349058) 20

[格式二：](#_Toc425349059) 21

[格式三：](#_Toc425349060) 22

# 第一章竞争性磋商公告

空港客运中心拟采用竞争性磋商的方式为公司采购安检门设备、安检车间监控设备、GPS监控室设备、笔记本电脑采购项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

1、项目名称：空港客运中心安检门设备、安检车间监控设备、GPS监控室设备采购项目

2、项目编号：CG/KYZX-19-0001-W

3、采购人：鄂尔多斯市空港机场长途客运中心有限公司

4、资金来源：企业自筹

5、控制价：22万元（含税）。费用为全包价，采购人不再支付其他任何费用。

6、采购内容

（1）安检门设备；

（2）安检车间监控设备；

（3）GPS监控室设备；

（4）笔记本电脑

7、工期：中标结果公示结束后15日内。

8、质保期：不少于1年。

## 响应文件接收截止（开标）时间及地点

响应文件（开标）时间：2019年3月7 日下午14 时30 分准时开标（如有变动，另行通知）；

开标地点：鄂尔多斯机场管理集团办公楼2楼208室

**三、联系方式**

联系人：郭勇 孔祥雪

联系电话： 0477-8961155

手机：13848673386、17704851515

邮 箱：[451378259@qq.com](mailto:464649692@qq.com)

# 第二章供应商须知

## （一）供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.法律、行政法规规定的其他条件;

## （二）投标文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、开户许可证。复印件加盖公章，提供原件备查。

2、产品最终报价表；

3、报价货物详细技术参数；

4、公司对公账号。

5、投标文件电子版（光盘或U盘）；

6、法定代表人授权委托书；

7、售后服务承诺；

8、投标人认为适宜的与本项目相关的其他资格证明材料。

注：以上文件均需装订，响应文件需递交正本1份，副本2份；PDF格式电子文档1份**(光盘或优盘)**；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

**三、评标与中标**

1、组织谈判

鄂尔多斯市空港机场长途客运中心有限公司组织成立评判小组，小组将按照以下基本程序组织评判：

（1）投标资料，抽取评判顺序；

（2）投标资格及响应文件初审；

（3）与投标文件针对报价及相关服务等内容依次进行项目评判；

（4）根据评判内容详细审查并评判；

（5）根据投标资料报价及评判情况推荐并确定中标候选人。

2.谈判与评标

（1）资格初审

评判小组对投标单位资质**（复印件）**、响应文件进行初审，初审内容包括资料资质是否符合采购文件要求；投标资料的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证复印件，确认投标资料的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各投标资料真实性无法确定或投标资质预审不合格的，不得参与本项目的评判。响应资料不符合采购文件要求的，评委小组集体协商决定处置情况，可允许投标人进行更正补救或取消该投标资料评判资格。

（2）评判

评判小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应投标资料的响应程度，进行项目评判准备。

（3）评标原则

本次评标采用**综合投标报价法**。报价相同时，服务优者优先；服务和报价均相同时，售后服务好的优先，谈判小组将按排列顺序推荐成交候选供应商。

**若各投标资料最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，评判活动终止；**在推荐确定成交候选投标人之前，如果评判小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选投标资料的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，评判小组可以取消该投标资料的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选投标人递补。

在评判结束后，按照评判小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的投标资料为成交投标人。如成交投标人拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，评判小组可以取消该投标人的中标资格，由排在第二的成交候选投标人递补。

项目中标结果将于2个工作日后在集团公司网站上进行公布，投标人可自行登陆查询，不再另行通知。

# 三、采购需求

## 一、内容

1、采购内容：安检安全门设备、安检车间监控设备、GPS监控室设备、笔记本电脑。

**参数：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **设备名称** | **数量** | **单位** | **技术参数** |
| 1 | 安检安全门 | 安检安全门 | 1 | 套（含  5个手  探） | 国产品牌中控，5.7寸液晶显示屏，18个探测分区，256级灵敏通过式金属探测门，标配红外线遥控器，内置快速场景设置，操作方便。手持金属探测器低功耗，可选配充电电池，充电3-6小时可连续工作40小时以上，超高灵敏度，最小可探测到一枚订书针。报警方式为声光或震动报警。 |
| 2 | 安检车间监控设备 | 摄像机 | 18 | 个 | 摄像机200万像素 CMOS传感器；电源电压在DC12V±35%范围内变化时样机能正常工作且支持交直流两种供电方式，网络摄像机供电方式支持POE，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；可在视频图像叠加图片，叠加的OSD可在屏幕中滚动显示，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；应具有同时输出两（多)路码流或存储一路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可独立设置的视频码流的功能； a）移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息；b）信号量报警输入、报警输出、报警参数设置等功能；c）报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于5s的视频预录、报警触发后不少于15s的视频录像；，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；在广域网环境下使用时，支持主动发包动作以实现NAT穿越，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； 支持智能视频分析功能，当区域入侵或越界入侵的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 最低照度检验：彩色：≤0.0005 lx；黑白：≤0.0001 lx ，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；照度适应范围：≥135dB，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；摄像机能够在-40℃~+70℃的环境下正常工作，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；可对经过设定区域的行人进行人脸检测和跟踪，可联动抓拍人脸图片，分析裁剪出人脸图片发送到平台，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；样机可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可配置进入、离开人数报警阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可上报平台 透雾设置：在IE浏览器下，剧透透雾设置选项；支持背光补偿功能；在同一静止场景、相同图像参数、样机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约85%，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户输出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；样机可自动检测配置的FTP和Email参数下发是否正确并给出提示，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；三码流输出功能：可同时输出主码流：1920×1080,30帧/s，2Mbps、子码流：1280×720,30帧/s，1Mbps、第三码流：352×288,30帧/s，1Mbps；在线用户数量：在同一个客户端上，最多可同时支持32个用户在线，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；样机和客户机之间用300m网线连接，在客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数应小于1个，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；在IE浏览器下，具有感兴趣区域（ROI）设置选项，最多可设置8块 可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告可通过IE浏览器或客户端软件设置身份验证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种；网关ARP绑定功能：样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址可以正常访问样机；当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； |
| 3 | 安检车间监控设备 | 录像机 | 2 | 台 | 录像机(8盘位16路)应具有31键按键+飞梭机械面板、支持上限不低于4个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、遥控指示灯（IR）、电源指示灯（PWR），提供公安部检测机构产品专业认证测试报告应支持上限不低于2个HDMI接口、 1个VGA接口、1个CVBS视频输出接口，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告应支持上限不低于1个DC12V电源输出接口，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告 应支持上限不低于1个eSATA接口，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告应支持上限不低于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告应支持上限不低于1对音频输入/输出接口；应支持上限不低于16路报警输入/4路报警输出接口；应支持上限不低于1个RS232、1个RS485接口；应支持上限不低于3个USB接口，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告应支持接入和转发能力均支持上限不低于320M带宽码流，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告支持标准GB/T28181协议、标砖ONVIF协议、RTSP、自定义等协议接入，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。支持H.265、H.264协议摄像机接入；支持第三方H.265摄像机以H.265协议接入并预览H.265格式实况、回放录像，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。应支持1200W、4K及以下分辨率的 IPC接入、存储及解码预览，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。应该支持3/4/5/7/9/10/12/16走廊分屏预览模式；应支持1/2/3画面的走廊模式回放，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。应支持通道互换功能，可直接拖动图像解绑通道顺序后再根据实际需要绑定NVR新的通道顺序，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。应支持即时回放：可设置回放时间长度1~60分钟；预览状态下，可直接回放任一通道的录像文件，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。应支持不低于三种语音对讲功能：如可通过NVR客户端与本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR本机与本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR客户端与本机进行双向语音对讲，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。应支持一键添加IPC出图像，自动修改IPC的IP地址；应支持指定网段所搜添加IPC、应支持对接入的IPC进行带宽检测，可查看IPC的总带宽，应支持对IPC的参数进行复制，包括：编码格式、分辨率、码率、帧率、智能编码、OSD、运动检测等，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。应支持接入200万1080P（4Mbps）摄像机情况下，开启智能编码高级模式，摄像机主码流可降至1M，画面无明显差异，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。应支持1/4/6/8/9/16分屏预览模式，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。应支持预览界面拖动窗格进行图像位置互换，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。应支持对前端IPC直接开启音频及语音对讲开关在预览界面叠加图标OSD，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。应支持对视频输出通道叠加8行字符，每行可输入60个字符或者22个汉字，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。可接500G/1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T容量的SATA硬盘，并支持硬盘漫游、满覆盖、盘组模式等功能，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。应支持存储数据保护，即NVR硬盘无法直接从第三方服务器或PC机上读取被盗硬盘数据；应支持关键数据加锁并归档，只有解锁后才可满覆盖。应支持录像水印功能，可以判断录像是否被篡改过，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。应支持常规回放、事件回放、智能回放、标签回放、外部文件回放、日志回放、走廊回放等模式，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。应支持录像剪辑，并用不同颜色标记出剪辑的录像时间范围；应支持图片、录像导出到U盘或移动硬盘等外部设备；应支持通用播放器播放导出的录像，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。  应支持场景变更检测、虚焦检测、热度图、音频异常、人脸检测、区域入侵、越界检测、行为检测回放、人脸检索回放、人数统计等智能功能，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。支持N+1热备，NVR之间可互为热备，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。应支持一键创建RAID功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10模式，并支持RAID快速恢复、阵列漫游、盘组+阵列模式、存储数据保护等功能，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。 |
| 4 | 安检车间监控设备 | 监控硬盘 | 4 | 块 | 类别147\*101.85\*26.11  类型监控级硬盘  规格 接口类型SATA接口  容量6TB  缓存128MB  转速7200rpm  监控企业级台式机DVR 录相机6T机械硬盘监控专用硬盘7\*24小时 |
| 5 | 安检车间及GPS监控用电脑 | 安检车间及GPS监控用电脑 | 5 | 台（9台显示器） | 联想品牌 Intel Core i5-7500处理器（主频≥3.4GHz，缓存≥6M）,8G DDR4 2133MHz内存；128固态硬盘，1TB SATA3 7200rpm 硬盘,2GB显卡；集成5.1声道声卡，具有至少2个音频接口,集成10/100/1000M以太网卡；DVD-RW,≧8.4L小型化机身，可立可卧，易于部署,扩展槽≥1个PCI-E\*16，≥1个PCI-E\*1，，支持U口串口并口票据打印机。 接口：8个USB接口（前置4个USB 3.1 Gen 1接口，可扩展Type-c接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成3个视频接口（其中1个VGA）；显示器≥商用21.5寸LED显示器； |
| 6 | GPS监控室设备 | 服务器 | 2 | 台 | 联想品牌Intel Core i7-7700处理器（主频≥3.4GHz，缓存≥6M）,16G DDR4 2133MHz内存；2TB SATA3 7200rpm 硬盘,集成5.1声道声卡，具有至少2个音频接口,集成10/100/1000M以太网卡；DVD-RW,可立可卧，易于部署,扩展槽≥1个PCI-E\*16，≥1个PCI-E\*1，支持U口串口并口票据打印机。 接口：8个USB接口（前置4个USB 3.1 Gen 1接口，可扩展Type-c接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成3个视频接口（其中1个VGA）；显示器≥商用21.5寸LED显示器。 |
| 7 | GPS监控室设备 | 双联监控柜 | 4 | 套 | 双联监控柜尺寸：  宽度4800mm,台面深度980mm，立柱2.0mm，面板1.5mm，通体1.2mm，下架保19英寸设备机架，产品均采用钢木结构，左右含侧板耐压，强度大，抗冲击，不易变形，高温烤漆，静电粉末喷塑，有机溶液，无污染，优质锁具，开启灵活，互开率低，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，显示器显示口21.5寸。 |
| 8 | GPS监控室设备 | 拼接屏 | 9 | 套（包含9块屏幕，处理器，软件，壁挂架，HDMI线，安装费） | 1屏幕尺寸49寸，LED光源；  2分辨率：1920\*1080，双边拼缝≦3.5mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms；  3亮度不低于700cd/m2，对比度不低于1300:1，图像显示清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级；（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章）4 液晶显示单元符合GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章）  5液晶显示单元金属外壳符合盐雾试验要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章）  6液晶显示单元金属外壳符合防火试验要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章）  7液晶显示单元漏光度低于 0.02cd/m2；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章）  8液晶拼接单元具备3 组冗余风扇，一个风扇损坏不会影响整机运行（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章）  9显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章）  10 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级）且入选最新一期节能产品政府采购清单，提供证书及采购清单复印件加盖原厂商公章； 11 显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章）  12 拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家知识产权局出具的证书；  13 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供现场演示或实物照片（结构+屏体）。  14 液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书；同时提供最新一期环境标志产品政府采购清单复印件加盖原厂商公章；  15考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明） |
| 9 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 处理器CPU系列 英特尔 酷睿i7 6代系列 CPU型号Intel 酷睿i7 6500U CPU主频2.5GHz 最高睿频3.1GHz 核心/线程数 双核心/四线程 三级缓存4MB核心架构Skylake 内存容量4GB（4GB×1） 硬盘容量500GB光驱类型 无内置光驱 屏幕尺寸15.6英寸 屏幕分辨率1366x768 屏幕技术LED背光，雾面显示屏 显卡类型 入门级独立显卡 多媒体设备摄像头集成30万像素摄像头，支持，蓝牙4.0模块。 |

**以上安检车间监控录像数据传输必须与GPS监控互通。**

**安检安全门一套含5个手探；安检车间及GPS监控用电脑5台，服务器用电脑2台，电脑操作柜4个；49寸拼接屏9套；网络视频录像机2套；笔记本电脑1台。**

2、质保期：均在设备从现场验收合格之日起，质保1年。

3、付款方式：无预付款，中标供应商须提供相应金额的设备销售普通发票进行款项支付。交货后支付全款的95%，1年质保期后，支付剩余5%的款项。

4、交货地点：鄂尔多斯空港客运中心站。

5、所有产品需为全新正品。

## 二、采购要求

# 1、必须是符合国家标准的合格产品。

2、必须符合品名、技术参数、规格、数量。

3、设备必须是全新的，并完全符合生产厂所规定的质量，性能标准及国家有关标准。

4、必须把所有采购设备的样图添加在标书里。

5、出具符合采购方需要的增值税专用发票（税费由供应商负责）。

6、协助采购方办理验收相关手续。

7、供应商负责将设备送达采购方指定的地点、运输过程中出现问题，供应商承担全部责任。

# 第四章响应文件格式与要求

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年 月 日

目录

1、中标人资格证书

2、竞标承诺书

3、法定代表人授权委托书

4、分项报价明细表（包括税费等）

5、理赔服务承诺

6、投标人认为适宜的与本项目相关的其他资格证明材料。

（二）竞标承诺书

鄂尔多斯市空港机场长途客运中心有限公司：

1.按照已收到的项目编号为 的 采购项目竞争性磋商文件要求，经我公司认真研究竞标须知、售后服务方案、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、售后服务方案、资质要求以人民币（大写） 元（￥ ）投标总报价进行竞标。我方完全接受本次竞争性磋商文件规定的所有要求，并承诺在成交后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方成交，我方保证在合同签订后提供高质量的服务。

3. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

4. 我方接受采购文件所列须知中关于没收谈判保证金的约定。

5. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其竞标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，成交通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

竞标人名称：

详细地址： 邮政编码：

电 话： 传 真： 电子函件：

竞标人开户银行：

账号/行号：

竞标人法人签字：

竞标人法人授权代表签字：

竞标人名称(公章)：

年 月 日

**（三）法定代表人授权委托书**

兹委派我单位 （姓名）参加贵单位组织的 采购活动（项目编号： ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵中心收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年 月 日

**投标报价表**

项目名称：

项目编号：

联系人：

联系电话：

**安检安全门、安检车间监控设备、GPS监控室设备、笔记本电脑报价：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 安检安全门设备 | 1套 |  |  |  |
| 2 | 安检车间监控设备 | 1套 |  |  |  |
| 3 | GPS监控室设备 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 笔记本电脑 | 1台 |  |  |  |

供应商名称：（公章）

日期： 年 月 日

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）