# 投标报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 部门 | 产品名称 | 技术参数 | | 数量 | 预算单价(万元） | 合计 | |
|  | 规划发展部 | 一体式电脑 | 联想（Lenovo）AIO 520 致美一体机台式电脑23.8英寸（I5-8250U 8G 1T R530 2G显卡 三年上门） | | 1 | 0.54 | 0.54 | |
| 鄂尔多斯机场管理集团有限公司 | 规划发展部 | 台式电脑 | 组装机：主板：华硕B250；CPU :I7-7700盒装；内存：金士顿8G\*2；希捷硬盘：2T；光驱：DVD；显卡：2G独立；无线网卡；机箱、电源：长城；键盘鼠标： 罗技有线。装win7操作系统。硬盘分3个区，预装win7操作系统，不要显示器 | | 2 | 0.54 | 1.08 | |
| 综合管理部 | 台式电脑 | 组装机：主板：华硕B250；CPU :I7-7700盒装；内存：金士顿8G\*2；希捷硬盘：2T；光驱：DVD；显卡：2G独立；无线网卡；机箱、电源：长城；键盘鼠标： 罗技有线。装win7操作系统。硬盘分3个区，预装win7操作系统，不要显示器 | | 1 | 0.54 | 0.54 | |
| 安全质量部 | 台式电脑 | 组装机：主板：华硕B250；CPU :I7-7700盒装；内存：金士顿8G\*2；希捷硬盘：2T；光驱：DVD；显卡：2G独立；无线网卡；机箱、电源：长城；键盘鼠标： 罗技有线。装win7操作系统。硬盘分3个区，预装win7操作系统，不要显示器 | | 2 | 0.54 | 1.08 | |
| 党群工作部 | 台式电脑 | 组装机：主板：华硕B250；CPU :I7-7700盒装；内存：金士顿8G\*2；希捷硬盘：2T；光驱：DVD；显卡：2G独立；无线网卡；机箱、电源：长城；键盘鼠标： 罗技有线。装win7操作系统。硬盘分3个区，预装win7操作系统，不要显示器 | | 2 | 0.54 | 1.08 | |
| 资本运营部 | 一体式电脑 | 联想（Lenovo）AIO 520 致美一体机台式电脑23.8英寸（I5-8250U 8G 1T R530 2G显卡 三年上门）银 | | 1 | 0.54 | 0.54 | |
| 资本运营部 | 台式电脑 | 组装机：主板：华硕B250；CPU :I7-7700盒装；内存：金士顿8G\*2；希捷硬盘：2T；光驱：DVD；显卡：2G独立；无线网卡；机箱、电源：长城；键盘鼠标： 罗技有线。装win7操作系统。硬盘分3个区，预装win7操作系统，不要显示器 | | 5 | 0.54 | 2.7 | |
| 审计部 | 台式电脑 | 组装机：主板：华硕B250；CPU :I7-7700盒装；内存：金士顿8G\*2；希捷硬盘：2T；光驱：DVD；显卡：2G独立；无线网卡；机箱、电源：长城；键盘鼠标： 罗技有线。装win7操作系统。硬盘分3个区，预装win7操作系统，不要显示器 | | 1 | 0.54 | 0.54 | |
| 规划发展部 | 固定资产服务器（含外置ups，数据迁移，软件安装调试） | Thinksystem SR550 TiZi HD AT8680 ERP用友专用服务器，双路CPU,站点数不少于50，中央处理--CPU Intel(R) 至强XEON E5 十二核心 2.1GHz, 15MB Cache;  固件硬盘--120G-SSD-2.5" 封装缓存--200G 高速P-A-E封装加速技术  数据硬盘--1000G 企业级SATAIII 3.5寸 磁盘阵列RAID1；  内存容量--32GB-RECC-1600MHz(高标4bit服务器专用) (双通道8X4)安全引擎：LINUX专用数据安全系统SATA企业级1000G数据安全--4份独立数据源存储-可分别独立工作；存储单元--高速缓存热数据1份+数据安全盘数据3份 备份周期--分钟级增量备份 备份最小间隔10分钟 数据效验--X8III存储数据效验引擎3.0 数据容错--WINDOSWS数据状态3份数据+LINUX数据状态1份数据应用环境-- ERP VANA SYSTEM热备份系统 可周、日热备份系统环境； 系统安装-- ERP应用端快速安装系统，纯净系统5分钟系统安装镜像； 水平集群--应用服务器-数据服务器水平集群分离  优化系统-- 数据库TPS优化系统4.0； 系统加速-- P-A-E封装加速技术提升操作系统运行效率； 系统保护--FSM保护系统，简易清理垃圾数据及病毒系统攻击 散热系统-- 智能恒温控制系统； 基本维护服务 基本维护服务- 服务器5年超长质保； 外置UPS：SANTAK C1K-2014 1台。本项目需由中标人联系用友软件服务商，确保数据迁移完整，软件可用 | | 1 | 2.6 | 2.6 | |
| 规划发展部 | 打印机 | 京瓷（KYOCERA）M2635dn，激光一体机 | | 1 | 0.37 | 0.37 | |
| 综合管理部 | 扫描仪 | 爱普生DS-6500 平板+馈纸式双面连续A4文档高速扫描仪 | | 1 | 0.57 | 0.57 | |
| 综合管理部 | 保险柜 | 虎牌（Tiger）1.8米双门大型保险柜 指纹3C认证 | | 2 | 0.86 | 1.72 | |
| 综合管理部 | 彩色激光打印机一体机 | 惠普（HP） A4 M377DW 打印复印扫描 双面+无线 | | 1 | 0.52 | 0.52 | |
| 综合管理部 | 信号屏蔽柜 | 办公虎 手机信号屏蔽柜48格(5.5寸手机) | | 1 | 0.6 | 0.6 | |
| 综合管理部 | 彩色照片喷墨打印机 | 爱普生(EPSON) L805 照片打印机家用6色 | | 1 | 0.25 | 0.25 | |
| 综合管理部 | 打印机 | 京瓷（KYOCERA）M2635dn，激光一体机 | | 1 | 0.37 | 0.37 | |
| 安全质量部 | 打印机 | 惠普HP LASERJET PRO M227FDW 激光多功能一体机,黑白四合一wifi | | 1 | 0.25 | 0.25 | |
| 资本运营部 | 大型打印机 | 京瓷6525MFP，带第二供纸盒、工作台 | | 1 | 0.92 | 0.92 | |
| 纪委 | 笔记本电脑 | 联想ThinkPad E580 15.6英寸 独显2G | | 2 | 0.58 | 1.16 | |
| 纪委 | 一体式电脑 | 联想（Lenovo）AIO 520 致美一体机台式电脑23.8英寸（I5-8250U 8G 1T R530 2G显卡 三年上门） | | 2 | 0.54 | 1.08 | |
| 纪委 | 台式电脑 | 组装机带显示器：CPU:I7-7700;金士顿内存：8G;希捷硬盘：1T;AOC 显示器：21.5寸;独立显卡：华硕 1G;主板：华硕B250M;机箱：长城;电源：长城400W;键盘鼠标： 罗技，预装win7操作系统 | | 2 | 0.49 | 0.98 | |
| 纪委 | 一体打印机 | 京瓷（KYOCERA）M2635dn，激光一体机 | | 1 | 0.37 | 0.37 | |
| 纪委 | 照相机 | 佳能EOS 80d，配原装18-135mm镜头；32g存储卡共2张，相机包，三脚架，uv镜1个 | | 1 | 0.93 | 0.93 | |
| 纪委 | 便携式打印机 | Epson WorkForce WF-100。（不包括墨盒/电源线）内置电池，支持USB供电支持无线网络及无线直连四色颜料墨水，防水耐保存配置1.44英寸彩色液晶屏，操作更便捷打印分辨率：5760x1440 dpi （带有智能墨滴变换技术）打印黑色文本 (A4)：约7.2ipm（ISO/IEC24734,默认模式）\*1打印彩色文本 (A4)： 约4ipm（ISO/IEC24734,默认模式）\*1最小墨滴：3微微升 | | 1 | 0.19 | 0.19 | |
| 纪委 | 扫描仪 | hp 5590 | | 1 | 0.22 | 0.22 | |
| 建设分公司 | 一体式电脑 | 联想（Lenovo）AIO 520 致美一体机台式电脑23.8英寸（I5-8250U 8G 1T R530 2G显卡 三年上门） | | 3 | 0.54 | 1.62 | |
| 建设分公司 | 台式电脑 | 联想启天M415，QTM 15L 黑色机箱Intel Kabylake B250，Intel Core i5-6500 3.2G 4C，4GB DDR4 2133 UDIMM，1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3，GT730 2GB D5 64b HDMI HP,Slim DVD RAMBO，原厂键盘鼠标，180W 85% ES TFX，Front x4 Rear x4 USB Ports，Windows 7 Home Basic 64，主机保三年有限上门，+21.5寸显示器 | | 8 | 0.48 | 3.84 | |
| 鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司 | 航空技术服务分公司 | 服务器 | 戴尔T430 服务器，塔式(立式)，CPU型号：Intel 至强 E5-2620 v4；CPU频率：2.1GHz；标配CPU数量:2颗；三级缓存：20MB；板载: LOM 1GBE 双端口 适用于立式；扩展槽:Risers 含最高3，x8 PCIe插槽+1，x16 PCIe插槽；内存类型:RDIMM；内存容量:16GB；内存描述:16GB RDIMM，2400MT/s，双列，x8 带宽；硬盘接口类型:SAS 标配硬盘容量:4TB 硬盘描述：2TB 7.2K RPM SAS 3.5英寸 内部硬盘架数:最大支持8块3.5英寸硬盘 热插拔盘位:支持热插拔 磁盘控制器:PERC H330 RAID控制器 RAID模式:RAID 0，适用于H330/H730/H730P(1-16 HDDs或SSDs)；光驱:DVD+/-RW，SATA，内置，Disti Ready；网络控制器:Broadcom 5720 QP 1Gb 网络子卡；散热系统:2CPU支架；系统管理：iDRAC8 Express，集成戴尔远程访问控制器，Express 纠错；其它参数:电源管理BIOS设置：性能BIOS设置；散热器:PowerEdge T430 Dell 光电鼠标:MS116 黑色；操作系统:Windows Sever 2012；电源类型:热插拔电源电源数量:1个 电源功率:495W；三年质保 | | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| 机电信息保障部3台、航空技术服务分公司2台 | 服务器 | HPE DL388 Gen9 E5-2620v4 8SFF 服务器；英特尔®至强®处理器 E5-2620v4；八核 2.1GHz,20MB共享三级缓存,85W；两个Smart Socket 智能CPU托架；可支持最大2个处理器；HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit ；HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存；支持RAID 0/1/5/6；主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片；3个 PCIe 插槽；3个300GB 10000转 SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘 8个可用；HPE 500W Flex Slot Platinum Power Supply；便捷滑动安装导轨；光驱可选内置或外置；机架式2U高度；3年全国联保 | | 5 | 1.5 | 7.5 | |
| 机务保障部 | 台式电脑 | 组装机带显示器：CPU:I7-7700;金士顿内存：8G;希捷硬盘：1T;AOC 显示器：21.5寸;独立显卡：华硕 1G;主板：华硕B250M;机箱：长城;电源：长城400W;键盘鼠标： 罗技;预装win7操作系统 | | 1 | 0.49 | 0.49 | |
| 航站区管理部 | 台式电脑 | 组装机：主板：华硕B250；CPU :I7-7700盒装；内存：金士顿8G\*2；希捷硬盘：2T；光驱：DVD；显卡：2G独立；无线网卡；机箱、电源：长城；键盘鼠标： 罗技有线。装win7操作系统。硬盘分3个区，预装win7操作系统，不要显示器 | | 1 | 0.58 | 0.58 | |
| 地面服务部 | 台式电脑 | 联想 启天M415，QTM 15L 黑色机箱Intel Kabylake B250，Intel Core i5-6500 3.2G 4C，4GB DDR4 2133 UDIMM，1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3，GT730 2GB D5 64b HDMI HP,Slim DVD RAMBO，原厂键盘鼠标，180W 85% ES TFX，Front x4 Rear x4 USB Ports，Windows 7 Home Basic 64，主机保三年有限上门，+21.5寸 | | 14 | 0.48 | 6.72 | |
| 地面服务部 | 台式电脑 | 联想启天M410机箱，QTM 15L 黑色机箱Intel Kabylake B250，Intel Core i7-6700 3.4G 4C，8GB DDR4 2133 UDIMM，1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3，GT730 2GB D5 64b HDMI HP,无光驱，原厂键盘鼠标，180W 85% ES TFX，Front x4 Rear x6 USB Ports，Windows 7 Home Basic 64，启天主机保三年有限上门，不要显示器。 | | 1 | 0.54 | 0.54 | |
| 飞行区管理部 | 台式电脑 | 联想 启天M415，QTM 15L 黑色机箱Intel Kabylake B250，Intel Core i5-6500 3.2G 4C，4GB DDR4 2133 UDIMM，1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3，GT730 2GB D5 64b HDMI HP,Slim DVD RAMBO，原厂键盘鼠标，180W 85% ES TFX，Front x4 Rear x4 USB Ports，Windows 7 Home Basic 64，启天主机保三年有限上门，+21.5寸 | | 1 | 0.48 | 0.48 | |
| 动力能源部 | 台式电脑 | 联想 启天M415，QTM 15L 黑色机箱Intel Kabylake B250，Intel Core i5-6500 3.2G 4C，4GB DDR4 2133 UDIMM，1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3，GT730 2GB D5 64b HDMI HP,Slim DVD RAMBO，原厂键盘鼠标，180W 85% ES TFX，Front x4 Rear x4 USB Ports，Windows 7 Home Basic 64，启天主机保三年有限上门，+21.5寸 | | 2 | 0.48 | 0.96 | |
| 警消支队 | 台式电脑 | 联想 启天M415，QTM 15L 黑色机箱Intel Kabylake B250，Intel Core i5-6500 3.2G 4C，4GB DDR4 2133 UDIMM，1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3，GT730 2GB D5 64b HDMI HP,Slim DVD RAMBO，原厂键盘鼠标，180W 85% ES TFX，Front x4 Rear x4 USB Ports，Windows 7 Home Basic 64，启天主机保三年有限上门，+21.5寸 | | 2 | 0.48 | 0.96 | |
| 航务保障部 | 台式电脑 | 组装机带显示器：CPU:I7-7700;金士顿内存：8G;希捷硬盘：1T;AOC 显示器：21.5寸;独立显卡：华硕 1G;主板：华硕B250M;机箱：长城;电源：长城400W;键盘鼠标： 罗技;预装win7操作系统 | | 5 | 0.49 | 2.45 | |
| 航站区管理部 | 笔记本电脑 | 联想ThinkPad E580 15.6英寸 独显2G | | 1 | 0.58 | 0.58 | |
| 地面服务部 | 多功能打印一体机 | 京瓷m5526cdw彩色多功能一体机 | | 1 | 0.75 | 0.75 | |
| 机电信息保障部 | 打印机采购 | 柯美，bizhub185e | | 1 | 0.29 | 0.29 | |
| 地面服务部 | 多种货币验钞机 | 得力2128国际类a类 验钞机，点钞机。能免费升级。 | | 1 | 0.45 | 0.45 | |
| 警消支队 | 空调 | 美的 KFR-35GW/BP3DNIY-DA200 1.5匹以上，变频冷暖,二级能效,空调挂机ECO节能静音,省电 | | 3 | 0.35 | 1.05 | |
| 警消支队 | 热水器 | 海尔 EC8005-T+ 3D速热电热水器，80升以上水量 | | 1 | 0.3 | 0.3 | |
| 地面服务部 | 对讲机 | 摩托罗拉 mtp3150 | | 5 | 0.5 | 2.5 | |
| 航空安保部 | UPS稳压电源（容量3K） | 易事特。3KVA 安装方式：机架式；变换类型：双变换在线式；额定电压：220Vac单相三线；电池后备时间：大于1小时；电池总体积：长度小于100CM，高度低于30CM，宽度小于60CM；运行温度：0-40℃；相对湿度：0-95%，无凝露 | | 10 | 0.35 | 3.5 | |
| 鄂尔多斯市空港实业有限公司 | 经营管理部 | 行李打包机 | 博尔旭 SD-88 \*电机数量：双电机;\*打包机尺寸：890×570×730mm；\*PP带宽度 6-15mm； 适应性好：不需要更换任何零件，就可以适用于6～15mm的PP带。效率高：每捆一道仅需要1.5秒。技术特性 瞬间加热：开机后5秒钟即进入最好捆包状态。安全性好：首创速热系统热熔设计，仅2V低电压。省电实用：设有自动停机装置，超过60秒不再操作时，马达会自动停转，进入待机状态。 底部装有脚轮方便移动设备。 运转稳定：电磁离合，快速平稳；连轴式传动，速率快，噪声低，磨损少，故障率低。打包机技术参数：电源功率 220V 0.25kw-0.38KW.捆包速度 1.5秒/条；最大紧缩力 60kg；最小捆包物 60mm；PP带纸芯 200mm；带\*的为必须满足要求，参考品牌苏州博尔旭 | | 2 | 0.3 | 0.6 | |
| 综合管理部 | 电脑 | 组装机带显示器：CPU:I7-7700;金士顿内存：8G;希捷硬盘：1T;AOC 显示器：21.5寸;独立显卡：华硕 1G;主板：华硕B250M;机箱：长城;电源：长城400W;键盘鼠标： 罗技，预装win7操作系统 | | 2 | 0.49 | 0.98 | |
| 鄂尔多斯空港运输有限公司 | 园区办公区 | 电脑一体机 | S4250 i5 7400T,内存容量：8GB 硬盘容量：1TB,显存容量：2GB 显示屏： 21.5英寸,CPU： Intel 酷睿i5 7400T | | 2 | 0.58 | 1.16 | |
| 鄂尔多斯市成吉航空服务有限公司 | 货运销售部 | 打包机 | 博尔旭 SD-88 \*电机数量：双电机；PP带宽度 6-15mm； 适应性好：不需要更换任何零件，就可以适用于6～15mm的PP带。效率高：每捆一道仅需要1.5秒。技术特性 瞬间加热：开机后5秒钟即进入最好捆包状态。安全性好：首创速热系统热熔设计，仅2V低电压。省电实用：设有自动停机装置，超过60秒不再操作时，马达会自动停转，进入待机状态。 底部装有脚轮方便移动设备。 运转稳定：电磁离合，快速平稳；连轴式传动，速率快，噪声低，磨损少，故障率低。打包机技术参数：电源功率 220V 0.25kw-0.38KW.捆包速度 1.5秒/条；最大紧缩力 60kg；最小捆包物 60mm；PP带纸芯 200mm； | | 1 | 0.3 | 0.3 | |
| 货运销售部 | 对讲机 | 摩托罗拉 mtp3150 | | 4 | 0.59 | 2.36 | |
| 货运销售部 | 台式电脑 | 联想 启天M415，QTM 15L 黑色机箱Intel Kabylake B250，Intel Core i5-6500 3.2G 4C，4GB DDR4 2133 UDIMM，1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3，GT730 2GB D5 64b HDMI HP,Slim DVD RAMBO，原厂键盘鼠标，180W 85% ES TFX，Front x4 Rear x4 USB Ports，Windows 7 Home Basic 64，主机保三年有限上门，+21.5寸 | | 3 | 0.48 | 1.44 | |
| 总计 | | | | 65.1万元 | | | |